Papegojan repeterar tillbaka det som sägs under ett sändningspass. Detta kan
användas som en simplexrepeater eller för att höra hur din modulation låter.

Den läser också upp de DTMF siffror du trycker avslutat med fyrkant. Detta
kan användas för att se om alla dina DTMF-siffror detekteras korrekt av
SvxLink.

Avaktivera modulen genom att skicka en ensam fyrkant.

