DTMF repeater-modulen återutsänder alla mottagna DTMF siffror. Detta kan till
exempel användas för att styra andra stationer på kanalen som också är DTMF
styrda. Alla mottagna siffror återutsänds och ignoreras helt av SvxLink.

Avaktivera modulen genom att sända fyrkant i mer än tre sekunder.
